**Texte d´appel d´offres BIRCO FILCOTEN® self DN 100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCO FILCOTEN® self caniveau de drainage DN 100 en béton avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,****Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV****Corps de caniveau sans clavette transversale dans la section du caniveau,** * sans pente intérieure
* avec sécurité anti-soulèvement sur deux côtés intégrée et s´étendant sur toute la longueur du caniveau, avec section de caniveau pour un écoulement optimisé

+ Longueur 500mm/1000mm+ Largeur aux feuillures 122mm, largeur au sol 122mm[ ] Hauteur à la rainure /languette 95mm [ ] avec sortie prédefinie DN 100 pour évacuation verticaleCirculable VL, avec réservation pour joint d´étanchéité \_\_\_\_\_\_\_ m caniveau BIRCO FILCOTEN® self DN 100 [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément des instructions du fabricant(\*) cochez la case adéquateSource de référence :BIRCO France SASChemin Départemental 6367116 ReichstettTel : +33 3 67 10 62 26 ; Fax: +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® self DN 100 – avaloir en ligne pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés****En béton avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistante au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,****Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**+ Longueur aux feuillures 500mm, longueur au sol 401mm + Largeur aux feuillures 122mm, largeur au sol 122mm+ Hauteur 380mmCirculable VL, manchon de sortie DN 100 avec joint scellé et avec réservation pour joint d´étanchéité ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_ avaloir en ligne, en 1 partie, [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément des instructions du fabricant(\*) cochez la case adéquateSource de référence :BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® self DN 100-obturateurs**[ ] fermé, en acier galvanisé[ ] avec manchon de sortie DN 100, en acier galvanisé (\*)Livraison et pose(\*) cochez la case adéquateSource de référence :BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN ® self DN 100 – recouvrements** + Largeur 122mmCirculable VL[ ] \_\_\_\_\_\_ grille caillebotis en fontePeinte en noir par immersion, longueur 500mm, Mailles 25/15mm, classe C250[ ]\_\_\_\_\_\_ grille passerelle en acier galvanisé, longueur 500/1000mm, largeur de fente 80/5mm, classe A15Livraison et pose(\*) cochez la case adéquateSource de référence :BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® self DN 100 – set de siphons**+ en 3 parties+ Matière plastique \_\_\_\_\_\_\_ set de siphon pour carottage vertical DN 100Livraison et poseSource de référence :BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |