**Texte d´appel d´offres BIRCO FILCOTEN® self DN 100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCO FILCOTEN® self caniveau de drainage DN 100 en béton avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,**  **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**  **Corps de caniveau sans clavette transversale dans la section du caniveau,**   * sans pente intérieure * avec sécurité anti-soulèvement sur deux côtés intégrée et s´étendant sur toute la longueur du caniveau, avec section de caniveau pour un écoulement optimisé   + Longueur 500mm/1000mm  + Largeur aux feuillures 122mm, largeur au sol 122mm  [ ] Hauteur à la rainure /languette 95mm  [ ] avec sortie prédefinie DN 100 pour évacuation verticale  Circulable VL, avec réservation pour joint d´étanchéité  \_\_\_\_\_\_\_ m caniveau BIRCO FILCOTEN® self DN 100  [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)  Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément des instructions du fabricant  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS  Chemin Départemental 63  67116 Reichstett  Tel : +33 3 67 10 62 26 ;  Fax: +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® self DN 100 – avaloir en ligne pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés**  **En béton avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistante au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,**  **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**  + Longueur aux feuillures 500mm, longueur au sol 401mm  + Largeur aux feuillures 122mm, largeur au sol 122mm  + Hauteur 380mm  Circulable VL, manchon de sortie DN 100 avec joint scellé et avec réservation pour joint d´étanchéité  ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_ avaloir en ligne, en 1 partie,  [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)  Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément des instructions du fabricant  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® self DN 100-obturateurs**  [ ] fermé, en acier galvanisé  [ ] avec manchon de sortie DN 100, en acier galvanisé (\*)  Livraison et pose  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN ® self DN 100 – recouvrements**  + Largeur 122mm  Circulable VL  [ ] \_\_\_\_\_\_ grille caillebotis en fonte  Peinte en noir par immersion, longueur 500mm,  Mailles 25/15mm, classe C250  [ ]\_\_\_\_\_\_ grille passerelle en acier galvanisé, longueur 500/1000mm, largeur de fente 80/5mm, classe A15  Livraison et pose  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® self DN 100 – set de siphons**  + en 3 parties  + Matière plastique  \_\_\_\_\_\_\_ set de siphon pour carottage vertical DN 100  Livraison et pose  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |