|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCO Filcoten® parkline, caniveau de drainage** **en béton ultra plat, type « peigne » avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,** **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**- sans pente intérieur + Longueur 1000 mm+ Largeur 150 mm[ ] Hauteur à la rainure / languette 50 mm, fentes 18mmConformité CE, s´alignant à la norme EN 1433, avec réservation pour joint d´étanchéité \_\_\_\_\_\_\_ m caniveau BIRCO Filcoten® parkline [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément aux instructions du fabricant(\*) cochez la case adéquate Source de référence :BIRCO France SASChemin Départemental 6367116 ReichstettTel: +33 3 67 10 62 26Fax:+33 3 67 10 65  50; [www.birco.fr](http://www.birco.fr) | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline, caniveau de drainage** **en béton ultra plat, type « peigne » avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,** **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**- sans pente intérieur avec sécurité anti-soulèvement sur deux côtés intégrée et s´étendant sur toute la longueur du caniveau, avec section de caniveau pour un écoulement optimisé+ Longueur 1000 mm+ Largeur 150 mm[ ] Hauteur à la rainure / languette 50 mm, fentes 18mm, avec sortie prémarquée DN 100 pour évacuation verticaleConformité CE, s´alignant à la norme EN 1433, avec réservation pour joint d´étanchéité\_\_\_\_\_\_\_\_ m caniveau BIRCO Filcoten® parkline [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément aux instructions du fabricant(\*) cochez la case adéquate Source de référence :BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – grille pour caniveau avec raccordement**- grille en inoxLivraison et poseSource de référence :BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – obturatuer, fermé**- fermé, en inox\_\_\_\_\_\_\_\_ pièces détachées, en inoxLivraison et poseSource de référence :BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – élément de raccord**pour changement de direction (90°) ou croisement+ longuer / largeur 154mm+ hauteur 50mm\_\_\_\_\_\_\_\_ pièces détachées, en inoxLivraison et poseSource de référence :BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – accessoire**\_\_\_\_\_\_\_\_ outil de nettoyage en inoxPour un balai (/) 28mmLivraison et poseSource de référence :BIRCO France SAS |  |  |