|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produits d‘étanchéité**  [ ] BIRCO Primer K1 pour surfaces non poreuses : verre, émail,   acier inoxydable, acier galvanisé, céramique etc.  [ ] Birco Primer K2 pour surfaces poreuses : béton, béton   cellulaire, pierre, enduits etc.  [ ] Cordon préboudiné PE  [ ] BIRCOplast, mastic d’étanchéité à bi-composante à base de polysulfure, résistant aux carburants et aux huiles  Jointoiement selon les instructions de pose du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS CD 63, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **Outillage**  [ ] Produit de nettoyage pour outils  [ ] Socle de maintien pour cartouche  [ ] Pistolet à cartouche  [ ] Fouet mélangeur  [ ] Kit de travail comprenant un pistolet à cartouche avec 3   buses, un socle de maintien (support et pied) et un fouet   mélangeur  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |