|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produits d‘étanchéité**[ ] BIRCO Primer K1 pour surfaces non poreuses : verre, émail,  acier inoxydable, acier galvanisé, céramique etc.[ ] Birco Primer K2 pour surfaces poreuses : béton, béton  cellulaire, pierre, enduits etc.[ ] Cordon préboudiné PE[ ] BIRCOplast, mastic d’étanchéité à bi-composante à base de polysulfure, résistant aux carburants et aux huilesJointoiement selon les instructions de pose du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SASCD 63, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **Outillage**[ ] Produit de nettoyage pour outils[ ] Socle de maintien pour cartouche[ ] Pistolet à cartouche[ ] Fouet mélangeur[ ] Kit de travail comprenant un pistolet à cartouche avec 3  buses, un socle de maintien (support et pied) et un fouet  mélangeurFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |