|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie DN 150 - 300 – avaloir en ligne avec vanne d‘arrêt** raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés, avec feuillureen L en acier inox (V2A– également amovible)+ Avec vanne d’arrêt manuelle DN 150+ Sur demande également avec vanne d’arrêt pneumatique+ Revêtement PEHD+ Avec bordures PEHD contrecollées+ Sens de sortie sur demande+ Buse de départ Ø 160x9,5 – SDR 17,  longueur 300 mm+ Longueur 500 mm+ Largeur 470 mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation F 900 selon EN 1433, avec joint d’étanchéité visible[ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, hauteur de construction  avec feuillures 805 mmlivraison, pose et soudure des jonctions de caniveaux/avaloirs par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie DN 150 - 300 – recouvrements pour avaloir en ligne avec vanne d‘arrêt**+ Largeur 437 mm+ Hauteur 45 mm+ Avec ouverture pour passage de clef de condamnationclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par par recouvrement et goujons filetés[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte – fentes doubles 125/20 mm - peinte en  noir par immersion, longueur 500 mm, classe de  sollicitation F 900livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie DN 150 - 300 – Clef de condamnation**+ Pour avaloir en ligne avec vanne d‘arrêt+ Pour manutention[ ] \_\_\_\_\_ pce clef de condamnationFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |