|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie DN 150 - 300 – avaloir en ligne avec vanne d‘arrêt** raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés, avec feuillureen L en acier inox (V2A– également amovible)  + Avec vanne d’arrêt manuelle DN 150  + Sur demande également avec vanne d’arrêt pneumatique  + Revêtement PEHD  + Avec bordures PEHD contrecollées  + Sens de sortie sur demande  + Buse de départ Ø 160x9,5 – SDR 17,   longueur 300 mm  + Longueur 500 mm  + Largeur 470 mm  en béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation F 900 selon EN 1433, avec joint d’étanchéité visible  [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, hauteur de construction   avec feuillures 805 mm  livraison, pose et soudure des jonctions de caniveaux/avaloirs par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie DN 150 - 300 – recouvrements pour avaloir en ligne avec vanne d‘arrêt**  + Largeur 437 mm  + Hauteur 45 mm  + Avec ouverture pour passage de clef de condamnation  classe de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par par recouvrement et goujons filetés  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte – fentes doubles 125/20 mm - peinte en   noir par immersion, longueur 500 mm, classe de   sollicitation F 900  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie DN 150 - 300 – Clef de condamnation**  + Pour avaloir en ligne avec vanne d‘arrêt  + Pour manutention  [ ] \_\_\_\_\_ pce clef de condamnation  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |