|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmax-i DN 320 – élément de caniveau sans pente intérieure, Type I, classe de sollicitation F 900, avec feuillure en fonte**+ Longueur 1500 mm/3000 mm+ Avec sécurité anti-soulèvement+ Hauteur de construction à la rainure/languette 600 ou 800 mm+ Conçu pour un emboitement verticalen béton C 60/75 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 Type I selon EN 1433, avec feuillures en fonte d’une épaisseur de 5 mm avec traitement cathodique, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 320 caniveau hauteur 600 mm, largeur à la feuillure 504 / au sol 540 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 73,67 l/sec Section à la fin du caniveau : 1326 cm²,  soit un volume de rétention de 132,6 l/ml[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 320 caniveau hauteur 800 mm, largeur à la feuillure 501 / au sol 540 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 108,78 l/sec Section à la fin du caniveau : 1958 cm²,  soit un volume de rétention de 195,8 l/ml[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 320 – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300**+ Largeur 500 mmen acier galvanisé[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau hauteur 600/800 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau hauteur 600/800 mmFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmax-i DN 320 – recouvrements**+ Longueur 500 mm+ Largeur 437 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,  fente 162/17,5 mm, section d’ouverture 1531 cm²/m, classe de sollicitation D 400 / E 600 / F 900livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 320 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 300[ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvanisélivraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |