|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmax-i DN 520 – élément de caniveau sans pente intérieure, Type I, classe de sollicitation F 900, avec feuillure en fonte**+ Longueur 1500 mm/3000 mm+ Avec sécurité anti-soulèvement+ Hauteur de construction à la rainure/languette 800 / 1000 / 1200mm+ Conçu pour un emboitement verticalen béton C 60/75 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 Type I selon EN 1433, avec feuillures en fonte d’une épaisseur de 5 mm avec traitement cathodique, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 520 caniveau hauteur 800 mm,  largeur à la feuillure 704 / au sol 740 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 170,22 l/sec,  section à la fin du caniveau : 3064 cm²,  soit un volume de rétention de 306,40 l/ml[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 520 caniveau hauteur 1000 mm,  largeur à la feuillure 703 / au sol 740 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 227,56 l/sec,  section à la fin du caniveau : 4096 cm²,  soit un volume de rétention de 409,60 l/ml[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 520 caniveau hauteur 1200 mm,  largeur à la feuillure 701 / au sol 740 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 284,89 l/sec,  section à la fin du caniveau : 5128 cm²,  soit un volume de rétention de 512,80 l/ml[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 520 – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300**+ Largeur700 mmen acier galvanisé[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau hauteur 800 / 1000 / 1200 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau hauteur 800 / 1000 / 1200 mmFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmax-i DN 520 – recouvrements**+ Longueur 500 mm+ Largeur 633 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,  fente 172/17,5 mm, section d’ouverture 2446 cm²/m, classe de sollicitation D 400 / E 600 / F 900livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 520 – Plaques en PE souples à alvéoles fermées** pour création de joints de dilatation+ préfabriqué pour BIRCOmax-i DN 520 hauteur 1200 mm+ ajustable sur place pour un caniveau à hauteur inférieure[ ] \_\_\_\_\_ pce de plaques en PE souples à alvéoles ferméesFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 520 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 300[ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvanisélivraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 520 – Outils de manutention**+ Set de 4 pièces+ Capacité de charge par pièce 1 t[ ] \_\_\_\_\_ pces BIRCOmax-i DN 520 outils de manutentionFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |