|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOpur DN 200 AS – Système de traitement des eaux de pluie**Système de filtration modulaire pour un traitement innovant de l'eau de pluie à travers la sédimentation et la filtration. Caniveau en béton sans pente avec sécurité anti-soulèvement.+ Longueur 1000 mm+ Largeur aux feuillures 300 mm, largeur au sol 332 mm+ Hauteur 410 mm+ Set de filtration comprenant :  sac filtrant et tuyau de drainage DN 125+ Incluant grille en fonte avec 8 points de fixation par boulonnage M12/A2 ou avec système de fixation rapide EasylockCaniveau en béton C45\50 conforme DIN V 19580 / EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOpur DN 200 AS caniveau avec set de filtration et grille fonte, classe de sollicitation D 400 selon la norme EN 1433[ ] Mastic d'étanchéité SF-ConnectObturateur adapté, livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant :BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, 76532 Baden-BadenTel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1149 ; www.birco.deDistributeur : BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTel. +33 3 67 10 62 26 ; Fax +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |