|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir DN 400 – élément de caniveau sans pente intérieure**+ Longueur 1000 mm / 2000 mm+ Largeur aux feuillures 550 mm, largeur au sol 560 mm+ Hauteur de construction 480 mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation D 400 Type I/ F 900 Type M selon EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir DN 400 caniveau[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 400 – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300**+ Largeur 550 mm+ Pour hauteur de construction 480 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau n° 0/0 [ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau n° 0/0Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir DN 400 avaloir en ligne** pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés + Longueur 500 mm+ Largeur aux feuillures 550 mm, largeur au sol 550 mm+ Panier décanteur en acier galvanisé+ Manchon de sortie DN 300+ Sans siphonen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 selon EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, hauteur de construction  980 mm[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 400 – recouvrements**+ Largeur 537 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M16/A2 ou fixation Easylock par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille fonte, fentes doubles, peinte en noir par  immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation  D 400 / E 600 / F 900[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis maille 20/30 en fonte peinte en noir  par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation  E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 400 – coupe du caniveau et grille** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés. [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donnéFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 400 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 300[ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvanisélivraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |