|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir DN 500 – élément de caniveau sans pente intérieure**+ Longueur 1000 mm / 2000 mm+ Largeur aux feuillures 650 mm, largeur au sol 700 mm+ Hauteur de construction 655 mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation D 400 Type I / F 900 Type M selon EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir DN 500 caniveau[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 500 – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300**+ Largeur 650 mm+ Pour hauteur de construction 655 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau n° 0/0 [ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau n° 0/0Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 500 – recouvrements**+ Largeur 633 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 8 boulons M16/A2 ou fixation Easylock par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille fonte, fentes triples, peinte en noir par  immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation D 400 /  E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir DN 500 – coupe du caniveau et grille** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés. [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donnéFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir DN 500 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 300[ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvanisélivraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |