|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Drainage de voies ferrées profilé de voie 49E1/54E3  (ancienne nomination : S 49/S 54)**  + Caniveau BIRCOsir DN 100, n° 0/0  + En 2 parties  + Poches latérales de récupération pluviale sous rail  + Grille fonte peinte en noir par immersion  + 8 boulons M12/A2 par ml  + Sortie intégrée avec manchon d’adaptation DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ pce drainage de voie verrées, largeur de voie 1435 mm, hauteur de construction 180 mm  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir Drainage de voies ferrées profilé de voie 57R1/67R1 (ancienne nomination : Ph37/Ph37a)**  + Caniveau BIRCOsir DN 100, n°0/0  + En 3 parties  + Poches latérales de récupération pluviale sous rail  + Grille fonte peinte en noir par immersion  + 8 boulons M12/A2 par ml  + Sortie intégrée avec manchon d’adaptation DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ pce drainage de voie verrées, largeur de voie 1435 mm, hauteur de construction 180 mm  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |