|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 130 sans arête visible – élément de caniveau**+ Perforé sur un côté+ Clavette de fixation+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur 130 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 / 100 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 130, caniveau, hauteur de construction 50 / 75 / 100 classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 - obturateur**+ Largeur 130 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 / 100 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 130 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75 / 100 livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 – recouvrement**+ Largeur 122 mm+ Hauteur 20 mm+ Classe de sollicitation : piétonavec 2 boulons M10/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée – trous ronds Ø8 en acier galvanisé /  acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée - trous carrés 8x8 en acier galvanisé / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle 98x8 en acier galvanisé /  acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille à barreaux longitudinaux en acier galvanisé  à chaud / acier inoxydable V2A, espacement des barreaux 15 mm, longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 avec arête visible – élément de caniveau**+ Perforé sur deux côtés+ Sans boulonnage+ Longueur 500 / 1000 mm + Largeur 130 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop F 130, hauteur de construction  50 / 75 mm, classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SASCD 63, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 - obturateur**+ Largeur 130 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop F 130 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75 mmlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 – recouvrement**+ Largeur 130 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle fentes 80/12 en acier galvanisé,  longueur 500 / 1000 mm, classe de sollicitation : piéton[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud, mailles  30/10, longueur 500 / 1000 mm, classe de sollicitation :  piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |