|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 160 sans arête visible – élément de caniveau**  + Perforé sur un côté  + Clavette de fixation  + Longueur 500 / 1000 / 3000 mm  + Largeur 160 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160, caniveau, hauteur de construction 50 / 75 classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 160 - obturateur**  + Largeur 160 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 160 – recouvrement**  + Largeur 153 mm  + Hauteur 20 mm  + Classe de sollicitation : piéton  avec 2 boulons M10/A2 par ml  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 160 avec arête visible – élément de caniveau**  + Perforé sur deux côtés  + Avec et sans clavette de fixation  + Longueur 500 / 1000 / 3000 mm  + Largeur en haut 160 mm, largeur au sol 100 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 / 100 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160, caniveau avec boulonnage M10/12,   hauteur de construction 50 / 75 / 100 classe de   sollicitation : piéton  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160, caniveau sans boulonnage,   hauteur de construction 50 / 75 / 100 classe de   sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 160 - obturateur**  + Largeur 160 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 / 100 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75 / 100  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Serie F 160 – recouvrement**  + Largeur 158 mm  + Hauteur 20 mm  + Classe de sollicitation : piéton  avec 2 boulons M10/A2 par ml ou à clipser  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle – à clipser, en acier galvanisé  longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille fonte peinte en noir par immersion, avec 2   boulons M10/A2 par ml, longueur 500 mm [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis à clipser, en acier galvanisé,   longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/16 / 30/10  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |