|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 210 sans arête visible – élément de caniveau**+ Perforé sur un côté+ Clavette de fixation+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur 210 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 210, caniveau, hauteur de construction 50 / 75 classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 210 - obturateur**+ Largeur 210 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 210 – recouvrement**+ Largeur 200 mm+ Hauteur 20 mm+ Classe de sollicitation : piétonavec 2 boulons M10/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |