|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série S – élément de caniveau, asymétrique**  + Fermé ou perforé d‘un côté  + Avec recouvrement à trous carrés  + Longueur 3000 mm  + Largeur en haut 20 mm, au sol 80 mm  + Hauteur de construction 150 mm  + Hauteur utile 80 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop S, caniveau, classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série S – obturateur et élément de raccord**  + Largeur 80 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop S obturateur droite / gauche,   hauteur 150 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop S élément de raccord hauteur 55 mm  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série S – regard d’égout**  + Largeur 300 mm  + Ecoulement horizontal ou vertical DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ pce. regard d’égout en acier galvanisé / acier inoxydable V2A, longueur 300 mm, classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |