|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série S – élément de caniveau, asymétrique**+ Fermé ou perforé d‘un côté+ Avec recouvrement à trous carrés+ Longueur 3000 mm + Largeur en haut 20 mm, au sol 80 mm+ Hauteur de construction 150 mm+ Hauteur utile 80 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop S, caniveau, classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série S – obturateur et élément de raccord**+ Largeur 80 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop S obturateur droite / gauche,  hauteur 150 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop S élément de raccord hauteur 55 mmlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série S – regard d’égout**+ Largeur 300 mm+ Ecoulement horizontal ou vertical DN 100[ ] \_\_\_\_\_ pce. regard d’égout en acier galvanisé / acier inoxydable V2A, longueur 300 mm, classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |