|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 100 sans arête visible – élément de caniveau**  + Perforé sur un côté  + Système d’emboîtement pour la pose par le dessus  + Avec filetage pour le vissage de pieds d’ajustement  + Avec dipositif de clipsage des grilles  + Longueur 500 / 1000 / 3000 mm  + Largeur en haut 100 mm, largeur au sol 69 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 100, caniveau, hauteur de construction 50 / 75, classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 100 sans arête visible – pièces avec angle 90°**  + Perforé sur un côté  + Système d’emboîtement pour la pose par le dessus  + Avec filetage pour le vissage de pieds d’ajustement  + Avec réserves pour clipser les grilles  + Longueur 500 x 500 mm  + Largeur en haut 100 mm, largeur au sol 69 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 100, pièce d’angle 90 °, hauteur de   construction 50 / 75, classe de sollicitation : piéton  avec perforation intérieure / extérieure  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 100 - obturateur**  + Largeur 100 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 100 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 100 – recouvrements à clipser**  + Avec dispositif de clipsage  + Largeur 92 mm  + Hauteur 20 mm  + Classe de sollicitation : piéton  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée – trous ronds Ø8 en acier galvanisé,  longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée - trous carrés 8x8 en acier galvanisé,  longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle 68x8 en acier galvanisé,  longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud,   longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 100 – recouvrements à clipser pour élément avec angle 90°**+ Avec dispositif de clipsage  + Largeur 92 mm  + Hauteur 20 mm  + Classe de sollicitation : piéton  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée – trous ronds Ø8 en acier galvanisé,  longueur 500 x 500 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée - trous carrés 8x8 en acier galvanisé,  longueur 500 x 500 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle 68x8 en acier galvanisé,  longueur 500 x 500 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud,   longueur 500 x 500 mm, mailles 30/10  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 100 – Set de pieds d’ajustement**  + En acier galvanisé  + Set de 4 pieds d’ajustement  + Pour une adaptation de hauteur allant jusqu’à 40 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 100 set de pieds d’ajustement  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 100 – Pare-gravier**  + En acier galvanisé  + Pour hauteur de caniveau 50 et 75 mm  + Largeur 35 x 45 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 100 Pare-gravier,   longueur 500 / 1000 mm  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |