|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 130 sans arête visible – élément de caniveau**+ Perforé sur un côté+ Système d’emboîtement pour la pose par le dessus+ Avec filetage pour le vissage de pieds d’ajustement+ Avec dipositif de clipsage des grilles+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur en haut 130 mm, largeur au sol 99 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 130, caniveau, hauteur de construction 50 / 75, classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 130 sans arête visible – pièces avec angle 90°**+ Perforé sur un côté+ Système d’emboîtement pour la pose par le dessus+ Avec filetage pour le vissage de pieds d’ajustement+ Avec réserves pour clipser les grilles+ Longueur 500 x 500 mm + Largeur en haut 130 mm, largeur au sol 99 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 130, pièce d’angle 90 °, hauteur de  construction 50 / 75, classe de sollicitation : piéton avec perforation intérieure / extérieurelivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 130 - obturateur**+ Largeur 130 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 130 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 130 – recouvrements à clipser**+ Avec dispositif de clipsage+ Largeur 122 mm+ Hauteur 20 mm+ Classe de sollicitation : piéton[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée – trous ronds Ø8 en acier galvanisé, longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée - trous carrés 8x8 en acier galvanisé, longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle 68x8 en acier galvanisé, longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud,  longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 130 – recouvrements à clipser pour élément avec angle 90°**+ Avec dispositif de clipsage+ Largeur 122 mm+ Hauteur 20 mm+ Classe de sollicitation : piéton[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée – trous ronds Ø8 en acier galvanisé, longueur 500 x 500 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée - trous carrés 8x8 en acier galvanisé, longueur 500 x 500 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle 68x8 en acier galvanisé, longueur 500 x 500 mm [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud,  longueur 500 x 500 mm, mailles 30/10livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtopline 130 – Set de pieds d’ajustement**+ En acier galvanisé+ Set de 4 pieds d’ajustement+ Pour une adaptation de hauteur allant jusqu’à 40 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 130 set de pieds d’ajustementlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 130 – Pare-gravier**+ En acier galvanisé+ Pour hauteur de caniveau 50 et 75 mm+ Largeur 35 x 45 mm [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 130 Pare-gravier,  longueur 500 / 1000 mmFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |