|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprotect DN 200 – élément de caniveau avec pente intérieure 0,5 % avec agrément technique allemand**+ Longueur 1000 mm+ Largeur aux feuillures 330 mm, largeur au sol 335 mm+ Hauteur de construction à la rainure/languette 310 à 360 mm+ Homologué par l'organisme de certification Allemand DIBt  (N° Z-74.4-34)en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOprotect DN 200 caniveau n° 1 - 10livraison, pose et jointoiement avec du BIRCO-Plast selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprotect DN 200 – élément de caniveau sans pente intérieure avec agrément technique allemand**+ Longueur 500 mm (uniquement hauteur 310 mm)/1000 mm+ Largeur aux feuillures 330 mm, largeur au sol 335 mm+ Hauteur de construction 310/335/360 mm+ Homologué par l'organisme de certification Allemand DIBt  (N° Z-74.4-34)en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOprotect DN 200 caniveau n° 0/0, 5/0, 10/0livraison, pose et jointoiement avec du BIRCO-Plast selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprotect DN 200 – obturateur et obturateur avec sortie DN 200**+ Largeur 330 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur en acier galvanisé pour caniveau  n° 0/0–6 / 7–10[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur en acier galvanisé avec sortie DN 200 pour  caniveau n° 0/0 / 5/0 / 10/0[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur en PEHD avec sortie Ø 200 x 4,9 – SDR 41,  pour caniveau n° 0/0 / 5/0 / 10/0, longueur 300 mm,  monté en usineFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprotect DN 200 – avaloir en ligne avec manchon en PEHD** pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés+ Buse de départ Ø 200 x 4,9 – SDR 41, longueur 300 mm+ Longueur aux feuillures 500 mm, longueur au sol 510 mm+ Largeur aux feuillures 330 mm, largeur au sol 345mmen béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, hauteur de construction 725 mmlivraison, pose et jointoiement avec du BIRCO-Plast selon les instructions du fabricant (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé).Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprotect DN 200 – recouvrement**+ Largeur 317 mm+ Hauteur 35 mmclasse de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 par ml [ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte, fentes 200/18 mm, peinte en noir par  immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation F 900livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprotect DN 200 – coupe du caniveau et grille** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés.[ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donnéFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprotect DN 200 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 200[ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvaniséFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |