**Texte d´appel d´offres BIRCO FILCOTEN® pro DN 300**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCO FILCOTEN® pro caniveau de drainage DN 300 en béton avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,**  **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**  **Corps de caniveau sans clavette transversale dans la section du caniveau,**  Préparé pour système de fixation rapide ou boulonnée en 4 points et ergots de sécurité (double blocage du déplacement longitudinal par grille)  (au minimum 8 points de fixation par mètre linéaire)   * sans pente intérieure * avec sécurité anti-soulèvement sur deux côtés intégrés et s´étendant sur toute la longueur du caniveau, avec section de caniveau pour un écoulement optimisé   + Longueur 500mm/1000mm  + Largeur aux feuillures 360mm, largeur au sol 287mm  [ ] Hauteur à la rainure /languette 360mm (n° 0/0)  [ ] Hauteur à la rainure /languette 410mm (n° 10/0)  [ ] Hauteur à la rainure /languette 460mm (n° 20/0)  [ ] Hauteur à la rainure /languette 120mm/300mm (caniveau plat)  [ ] avec sortie pré-marquée DN 300 pour évacuation verticale  Conformité CE, EN 1433, jusqu´à la classe de sollicitation E600 avec réservation pour joint d´étanchéité  [ ] \_\_\_\_ m caniveau BIRCO FILCOTEN® pro DN 300 avec feuillure en acier galvanisé, scellée [épaisseur d´arête visible 4 mm]  [ ] \_\_\_\_ m caniveau BIRCO FILCOTEN® pro DN 300 avec feuillure en fonte avec revêtement KTL, scellée [épaisseur d´arête visible 6 mm] (\*)  [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)  Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément des instructions du fabricant  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS  Chemin Départemental 63  67116 Reichstett  Tel : +33 3 67 10 62 26 ;  Fax: +33 3 67 10 65 50 ; [www.birco.fr](http://www.birco.fr) | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® pro DN 300 – avaloir en ligne pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés**  **En béton avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistante au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,**  **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**  + Longueur aux feuillures 500mm, longueur au sol 560mm  + Largeur aux feuillures 360mm, largeur au sol 520mm  + Hauteur 950mm  + panier dé-sableur en acier, galvanisé,  manchon de sortie DN 300 avec joint scellé  Jusqu´à la classe de sollicitation E600 conformément à EN 1433, avec réservation pour joint d´étanchéité  [ ] ­­­­­­­\_\_\_\_\_ avaloir en ligne, en 1 partie, avec feuillure en acier galvanisé, scellé [épaisseur d´arête visible 4 mm]  [ ] \_\_\_\_\_ avaloir en ligne, en 2 parties, avec feuillure en fonte avec revêtement KTL, scellée [épaisseur d´arête visible 6 mm] (\*)  [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)  Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément des instructions du fabricant  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN® pro DN 300-obturateurs**  [ ] fermé, en acier galvanisé  [ ] avec manchon de sortie DN 200, en acier galvanisé (\*)  Livraison et pose  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |
| **BIRCO FILCOTEN ® pro DN 300 – recouvrements**  + Largeur 347mm  + Hauteur 25mm  + système de fixation rapide en 4 points par grille et possibillité de boulonnage avec 4 vis par grille  + ergots de sécurité (double blocage de la translation longitudinal)  Classe de sollicitation conformément à EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_\_ grille à barreaux longitudinaux en fonte  Peinte en noir par immersion, longueur 500mm,  [ ] Mailles 29/13mm, classe D400  [ ] Mailles 29/13mm, classe E600 (\*)  [ ] \_\_\_\_\_\_ grille caillebotis en acier galvanisé, longueur 500mm/1000mm,  Mailles 30/10mm, classe C250 (\*)  Livraison et pose  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | Prix unitaire | Prix total |