|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCO Filcoten® parkline, caniveau de drainage**  **en béton ultra plat, type « peigne » avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,**  **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**  - sans pente intérieur  + Longueur 1000 mm  + Largeur 150 mm  [ ] Hauteur à la rainure / languette 50 mm, fentes 18mm  Conformité CE, s´alignant à la norme EN 1433, avec réservation pour joint d´étanchéité  \_\_\_\_\_\_\_ m caniveau BIRCO Filcoten® parkline  [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)  Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément aux instructions du fabricant  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS  Chemin Départemental 63  67116 Reichstett  Tel: +33 3 67 10 62 26  Fax:+33 3 67 10 65  50; [www.birco.fr](http://www.birco.fr) | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline, caniveau de drainage**  **en béton ultra plat, type « peigne » avec la technologie FILCOTEN® à haute résistance aux chocs, avec armature minérale, résistant au gel et au sel de déverglaçage, incombustible, indéformable,**  **Conforme aux principes de bio-construction, car exempt de résine, de solvant et de métaux lourds (label de contrôle IBR Rosenheim), Classe d´émission A+ conformément à la réglementation française sur les COV**  - sans pente intérieur  avec sécurité anti-soulèvement sur deux côtés intégrée et s´étendant sur toute la longueur du caniveau, avec section de caniveau pour un écoulement optimisé  + Longueur 1000 mm  + Largeur 150 mm  [ ] Hauteur à la rainure / languette 50 mm, fentes 18mm, avec sortie prémarquée DN 100 pour évacuation verticale  Conformité CE, s´alignant à la norme EN 1433, avec réservation pour joint d´étanchéité  \_\_\_\_\_\_\_\_ m caniveau BIRCO Filcoten® parkline  [ ] jointoiement avec SF-connect (\*)  Livraison y compris des obturateurs nécessaires et pose conformément aux instructions du fabricant  (\*) cochez la case adéquate  Source de référence :  BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – grille pour caniveau avec raccordement**  - grille en inox  Livraison et pose  Source de référence :  BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – obturatuer, fermé**  - fermé, en inox  \_\_\_\_\_\_\_\_ pièces détachées, en inox  Livraison et pose  Source de référence :  BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – élément de raccord**  pour changement de direction (90°) ou croisement  + longuer / largeur 154mm  + hauteur 50mm  \_\_\_\_\_\_\_\_ pièces détachées, en inox  Livraison et pose  Source de référence :  BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCO Filcoten® parkline – accessoire**  \_\_\_\_\_\_\_\_ outil de nettoyage en inox  Pour un balai (/) 28mm  Livraison et pose  Source de référence :  BIRCO France SAS |  |  |