|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 200 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**  + Corps en béton monolithique  + Longueur standard 4000 mm  + Largeur en haut 370 mm, largeur au sol 400 mm  + Hauteur 400 mm  + Diamètre 200 mm  + Section d'écoulement : 314 cm²  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 200, classe D 400, fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm, surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 200, classe D 400, fente continue, surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 200, classe F 900, fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm, surface plane  [ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler DN 200, classe   D 400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et   3950 mm à renseigner)  [ ] Caniveau avec bordures  [ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle   métallique 40/40/3  [ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur :  BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 (0)3 67 10 62 26; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 200 – Elément de sortie type I**  + Corps en béton monolithique  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 370 mm  + Hauteur totale 1000 mm avec sortie DN 200  + Diamètre 200 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433  Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 200 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 200, classe D 400,   surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 200, classe F 900,   surface plane  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 200 – Elément de révision type I**  + Corps en béton monolithique  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 370 mm, largeur au sol 400 mm  + Hauteur totale 400 mm  + Diamètre 200 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 200, classe   D 400, surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 200, classe   F 900, surface plane  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 200 – Couvercle de fermeture**  + Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermeture  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |