|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 300 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**  + Corps en béton monolithique  + Longueur standard 4000 mm  + Largeur en haut 460 mm, largeur au sol 500 mm  + Hauteur 500 mm  + DN 300 mm  + Section d'écoulement : 706 cm²  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 300, classe D 400,   fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm, surface   avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 300, classe D 400,   fente continue, surface avec pente vers la fente (profil   CC)  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 300, classe F 900,   fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm, surface   plane  [ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler DN 300, classe D   400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et 3950   mm à renseigner)  [ ] Caniveau avec bordures  [ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle   métallique 40/40/3  [ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur :  BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 300 – élément de caniveau type I avec pente intérieure**  + Corps en béton monolithique  + Longueur standard 4000 mm  + Largeur en haut 460 mm, largeur au sol 500 mm  + Hauteur 500 mm  + DN 300 mm  + Section d'écoulement : 555 - 706 cm²  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 300, n° 1-5, classe   D 400, fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm,   surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 300, n° 1-5, classe   D 400, fente continue, surface avec pente vers la fente   (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 300, n° 1-5, classe   F 900, fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm,   surface plane  [ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler DN 300, n° 1-5,   classe D 400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm   (entre 250 et 3950 mm à renseigner)  [ ] Caniveau avec bordures  [ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle   métallique 40/40/3  [ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 300 – Elément de sortie type I**  + Corps en béton monolithique  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 460 mm  + Hauteur totale 1210 mm avec sortie DN 300  + DN 300 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433  Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 300, classe   D 400, surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 300, classe   F 900, surface plane  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 300 – Elément de révision type I**  + Corps en béton monolithique  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 660 mm, largeur au sol 500 mm  + Hauteur totale 500 mm  + DN 300 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 300, classe   D 400, surface avec pente vers la fente (profil CC)  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 300, classe   F 900, surface plane  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 300 – Couvercle de fermeture pour caniveau sans pente intérieure**  + Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermeture  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 300 – Bouchon pour caniveau avec pente intérieure**  + En béton  [ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon femelle [ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon mâle  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |