|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 400 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 570 mm, largeur au sol 610 mm+ Hauteur 585 mm+ DN 400 mm+ Section d'écoulement : 1256 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 400, classe D 400[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 400, classe F 900[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler DN 400, classe  D 400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et  3950 mm à renseigner)[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant :BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 400 – Elément de sortie type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 570 mm+ Hauteur totale 1295 mm avec sortie DN 300 + DN 400 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 400, classe D 400[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 400, classe F 900, [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 400 – Elément de révision type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 570 mm, largeur au sol 610 mm+ Hauteur totale 595 mm+ DN 400 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 400, classe D 400[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 400, classe F 900[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 400 – Couvercle de fermeture pour caniveau sans pente intérieure**+ Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermetureFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |