|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 500 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 710 mm, largeur au sol 750 mm+ Hauteur 740 mm+ DN 500 mm+ Section d'écoulement : 1962 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 500, classe D 400[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler DN 500, classe F 900[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler DN 500, classe  D 400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et  3950 mm à renseigner)[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant :BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 500 – Elément de sortie type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 710 mm+ Hauteur totale 1450 mm avec sortie DN 300 + DN 500 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 500, classe D 400[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler DN 500, classe F 900, [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 500 – Elément de révision type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm + Largeur en haut 710 mm, largeur au sol 750 mm+ Hauteur totale 740 mm+ DN 500 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 500, classe D 400[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler DN 500, classe F 900[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler DN 500 – Couvercle de fermeture pour caniveau sans pente intérieure**+ Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermetureFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |