|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 460 mm, largeur au sol 500 mm+ Hauteur 600 mm+ Profil 300/400 mm+ Section d'écoulement : 1006 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, classe D 400,  fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm, surface  avec pente vers la fente (profil CC)[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, classe D 400,  fente continue, surface avec pente vers la fente (profil  CC)[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, classe F 900,  fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm, surface  plane[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, classe D  400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et 3950  mm à renseigner)[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant :BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – élément de caniveau type I avec pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 360 mm, largeur au sol 400 mm+ Hauteur 500 mm+ Profil 300/400 mm+ Section d'écoulement : 766 - 1006 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, n° 1-5, classe  D 400, fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm,  surface avec pente vers la fente (profil CC)[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, n° 1-5, classe  D 400, fente continue, surface avec pente vers la fente  (profil CC)[ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, n° 1-5, classe  F 900, fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm,  surface plane[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Pfuhler Profil 300/400, n° 1-5,  classe D 400 / F 900, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm  (entre 250 et 3950 mm à renseigner)[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – Elément de sortie type I** + Corps en béton monolithique+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 460 mm+ Hauteur totale 1310 mm avec sortie DN 300 + Profil 300/400 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler Profil 300/400, classe  D 400, surface avec pente vers la fente (profil CC)[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler Profil 300/400, classe  F 900, surface plane[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – Elément de révision type I** + Corps en béton monolithique+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 460 mm, largeur au sol 500 mm+ Hauteur totale 600 mm+ Profil 300/400 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler Profil 300/400, classe  D 400, surface avec pente vers la fente (profil CC)[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler Profil 300/400, classe  F 900, surface plane[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – Couvercle de fermeture pour caniveau sans pente intérieure**+ Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermetureFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – Bouchon pour caniveau avec pente intérieure**+ En béton[ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon femelle[ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon mâleFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |