|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Reachstaker 300/400 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**  + Corps en béton monolithique  + Avec armature en acier renforcée  + Longueur standard 4000 mm  + Largeur en haut 500 mm, largeur au sol 540 mm  + Hauteur 620 mm  + Profil 300/400 mm  + Section d'écoulement : 1006 cm²  en béton C 40/50, classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente Reachstaker Profil 300/400,   fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm,   surface plane  [ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente Reachstaker Profil 300/400,   longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et 3950 mm à   renseigner)  [ ] Caniveau avec bordures  [ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle   métallique 40/40/3  [ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur :  BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Reachstaker Profil 300/400 – Elément de sortie type I**  + Corps en béton monolithique  + Avec armature en acier renforcée  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 500 mm  + Hauteur totale 1330 mm avec sortie DN 300  + Profil 300/400 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433  Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Pfuhler Profil 300/400,  surface plane  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Reachstaker Profil 300/400 – Elément de révision type I**  + Corps en béton monolithique  + Avec armature en acier renforcée  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 500 mm, largeur au sol 540 mm  + Hauteur totale 620 mm  + Profil 300/400 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation F 900 selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Pfuhler Profil 300/400,   surface plane  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Reachstaker Profil 300/400 – Couvercle de fermeture pour caniveau sans pente intérieure**  + Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermeture  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Pfuhler Profil 300/400 – Bouchon pour caniveau avec pente intérieure**  + En béton  [ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon femelle [ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon mâle  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |