|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal DN 1000 – canal de distribution sans feuillures**+ Longueur 2000 mm+ Largeur ext. 1200 mm, largeur int. 1000 mm+ Hauteur de construction ext. 600 mm, int. 500 mm+ Souilles de manutention incorporéesen béton armé C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 1000 canal de distribution,  avec rails Halfen incorporés[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 1000 canal de distribution,  mm sans rails Halfen[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 1000 – recouvrements pour canal de distribution sans feuillures**+ Largeur 1200 mm+ Hauteur 165 mm+ Surface lisse avec 2 douilles de manutention incorporées[ ] \_\_\_\_\_ pce dalle en béton armé, surface lisse longueur 2000 mm, classe lourde (similaire D 400) livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 1000 – coupe du canal de distribution et recouvrement** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation recouvrements coupés.[ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donné.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 1000 – Carottage du canal de distribution**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, jusqu'au diamètre DN 300Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |