|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal DN 300 – canal de distribution avec feuillures**+ Largeur ext. 450 mm, largeur int. 300 mm+ Hauteur de construction ext. 470 mm, int. 350 mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 300 canal de distribution,  longueur 1000/2000 mm avec rails Halfen incorporés[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 300 canal de distribution,  longueur 1000/2000 mm sans rails Halfen[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 300 – recouvrements pour canal de distribution avec feuillures**+ Largeur 437 mm+ Hauteur 45 mmClasse de sollicitation selon EN 1433, avec 8 boulons M16/A2-ou fixation Easylock par ml [ ] \_\_\_\_\_ pce plaque fonte larmée, peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce plaque fonte larmée, galvanisée,  longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal DN 300 – canal de distribution sans feuillures**+ Largeur ext. 450 mm, largeur int. 300 mm+ Hauteur de construction ext. 415 mm, int. 340 mmen béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 300 canal de distribution,  longueur 1000/2000 mm avec rails Halfen incorporés[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 300 canal de distribution,  longueur 1000/2000 mm sans rails Halfen[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 300 – recouvrements pour canal de distribution sans feuillures**+ Largeur 450 mm+ Hauteur 100 mmavec 2 douilles de manutention incorporées[ ] \_\_\_\_\_ pce dalle en béton armé, surface lisse longueur 1000 mm, classe lourde (similaire D 400) livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 300 – coupe du canal de distribution et recouvrement** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation recouvrements coupés.[ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donné.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 300 – Carottage du canal de distribution**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, jusqu'au diamètre DN 300Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |