|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal DN 500 – canal de distribution avec feuillures**  + Largeur ext. 700 mm, largeur int. 500 mm  + Hauteur de construction ext. 655 mm, int 510 mm  + douilles de manutention incorporées  en béton armé C 40/50 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M16/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 500 canal de distribution,   longueur 1000/2000 mm avec rails Halfen incorporés  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 500 canal de distribution,   longueur 1000/2000 mm sans rails Halfen  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 500 – recouvrements pour canal de distribution avec feuillures**  + Largeur 633 mm  + Hauteur 45 mm  Classe de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M16/A2-ou fixation Easylock par ml  [ ] \_\_\_\_\_ pce plaque fonte larmée, peinte en noir par immersion, longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600  [ ] \_\_\_\_\_ pce plaque fonte larmée, galvanisée,   longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal DN 500 – canal de distribution sans feuillures**  + Largeur ext. 700 mm, largeur int. 500 mm  + Hauteur de construction ext. 500 mm, int. 400 mm  en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 500 canal de distribution,   longueur 1000/2000 mm avec rails Halfen incorporés  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal DN 500 canal de distribution,   longueur 1000/2000 mm sans rails Halfen  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 500 – recouvrements pour canal de distribution sans feuillures**  + Largeur 690 mm  + Hauteur 125 mm  avec 2 douilles de manutention incorporées  [ ] \_\_\_\_\_ pce dalle en béton armé avec bordures de protection en   acier galvanisé, longueur 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce dalle en béton armé sans bordures de protection  longueur 1000/2000 mm  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 500 – coupe du canal de distribution et recouvrement** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation recouvrements coupés.  [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°  [ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donné.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcanal DN 500 – Carottage du canal de distribution**  [ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, jusqu'au diamètre DN 300  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |