|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – Avaloir de base avec vanne d’arrêt en tant que drainage ponctuel** sans raccordement de caniveau  + Avec vanne d’arrêt manuelle DN 150 (Sur demande également   avec vanne d’arrêt pneumatique)  + Revêtement PEHD  + Avec bordures PEHD contrecollées  + Avec cadreen L en acier inox (V2A– également amovible)  + Buse de départ Ø 160x9,5 – SDR 17, longueur 300 mm  + Sens de sortie en fonction du client  + Longueur 500 mm  + Largeur 470 mm  en béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir, en 1 partie, hauteur de construction   avec feuillures 805 mm  livraison, pose par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – Recouvrement pour avaloir pour vanne d’arrêt**  + Avec ouverture pour passage de clef de condamnation  + Largeur 437 mm  + Hauteur 45 mm  classe de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par par recouvrement et goujons filetés  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte – fentes doubles 142/20 mm- peinte en   noir par immersion, longueur 500 mm, classe de   sollicitation E 600  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – avaloir 40/40** sans raccordement de caniveau (raccordement de caniveau selon choix du client jusqu’à DN 200)  + Avec cadreen L en acier inox (V2A) amovible  + Revêtement PEHD  + Avec bordures PEHD contrecollées  + Manchon de sortie en PEHD DA 225 – SDR 17, longueur 300 mm  + Longueur 400 mm  + Largeur 400mm  en béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir, en 1 partie, hauteur de construction   avec feuillure 1250 mm  livraison, pose et soudure des jonctions de caniveaux/avaloirs par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – recouvrement pour avaloir 40/40**  + Longueur 380 mm  + Largeur 380 mm  + Hauteur 40 mm  classe de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par recouvrement et goujons filetés  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte – fentes doubles 133/15 mm- peinte en   noir par immersion, longueur 500 mm, classe de   sollicitation E 600  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisée à chaud,   mailles 20-30 classe de sollicitation E 600  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – cuve pour pompe de relevage**  + Cadreen acier inox (V2A)  + Revêtement PEHD  + Avec bordures PEHD contrecollées  + Longueur 950 mm  + Largeur 950mm  en béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ pce cuve pour pompe de relevage, en 1 partie, hauteur de   construction avec feuillure 900 mm  livraison, pose par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – recouvrement cuve pour pompe de relevage**  + En 2 parties  + Longueur 916 mm  + Largeur 916 mm  + Hauteur 35 mm  classe de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par recouvrement et goujons filetés  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisée à chaud,   mailles 30/30 mm classe de sollicitation C 250  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |