|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – Avaloir de base avec vanne d’arrêt en tant que drainage ponctuel** sans raccordement de caniveau+ Avec vanne d’arrêt manuelle DN 150 (Sur demande également  avec vanne d’arrêt pneumatique)+ Revêtement PEHD+ Avec bordures PEHD contrecollées+ Avec cadreen L en acier inox (V2A– également amovible)+ Buse de départ Ø 160x9,5 – SDR 17, longueur 300 mm+ Sens de sortie en fonction du client+ Longueur 500 mm+ Largeur 470 mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir, en 1 partie, hauteur de construction  avec feuillures 805 mmlivraison, pose par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – Recouvrement pour avaloir pour vanne d’arrêt**+ Avec ouverture pour passage de clef de condamnation+ Largeur 437 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par par recouvrement et goujons filetés[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte – fentes doubles 142/20 mm- peinte en  noir par immersion, longueur 500 mm, classe de  sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – avaloir 40/40** sans raccordement de caniveau (raccordement de caniveau selon choix du client jusqu’à DN 200)+ Avec cadreen L en acier inox (V2A) amovible+ Revêtement PEHD+ Avec bordures PEHD contrecollées+ Manchon de sortie en PEHD DA 225 – SDR 17, longueur 300 mm+ Longueur 400 mm+ Largeur 400mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir, en 1 partie, hauteur de construction  avec feuillure 1250 mmlivraison, pose et soudure des jonctions de caniveaux/avaloirs par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – recouvrement pour avaloir 40/40**+ Longueur 380 mm+ Largeur 380 mm+ Hauteur 40 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par recouvrement et goujons filetés[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte – fentes doubles 133/15 mm- peinte en  noir par immersion, longueur 500 mm, classe de  sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisée à chaud,  mailles 20-30 classe de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – cuve pour pompe de relevage**+ Cadreen acier inox (V2A)+ Revêtement PEHD+ Avec bordures PEHD contrecollées+ Longueur 950 mm+ Largeur 950mmen béton C 40/50 conforme EN 1433, jusqu‘à la classe de sollicitation E 600 selon EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ pce cuve pour pompe de relevage, en 1 partie, hauteur de  construction avec feuillure 900 mmlivraison, pose par une entreprise agréé selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOchimie Drainage ponctuel – recouvrement cuve pour pompe de relevage**+ En 2 parties+ Longueur 916 mm+ Largeur 916 mm+ Hauteur 35 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 4 boulons M12/A2 par recouvrement et goujons filetés[ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisée à chaud,  mailles 30/30 mm classe de sollicitation C 250livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |