|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 - épaisseur du matériau 4 mm**+ Pour éléments de caniveau DN 100+ Longueur 500 mm / 1000 mm+ Largeur 160 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] Hauteur totale 144 mm[ ] Hauteur totale 204 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente symétrique DN 100  hauteur utile 140/200 mm, classe de sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente asymétrique DN 100  hauteur utile 104/165 mm, classe de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SASCD 63, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 - insert de nettoyage en 2 parties, épaisseur du matériau 4 mm**+ Pour éléments de caniveau/avaloirs+ Avec insert amovible de nettoyage ou de révision+ Longueur 500 mm + Largeur 160 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_ insert de nettoyage fente symétrique, cl. de sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_ insert de nettoyage fente asymétrique, cl. de sollicitation E600[ ] Hauteur totale 144 mm[ ] Hauteur totale 204 mmlivraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 - épaisseur du matériau 1,5 mm**+ Pour éléments de caniveau+ Longueur 500 mm / 1000 mm+ Largeur 160 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] Hauteur totale 121,5 mm[ ] Hauteur totale 201,5 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente symétrique DN 100,  hauteur utile 120/200 mm, classe de sollicitation C 250[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente asymétrique DN 100 ,  hauteur utile 102/180 mm, classe de sollicitation C 250livraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SASCD 63, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 - insert de nettoyage en 2 parties, épaisseur du matériau 1,5 mm**+ Pour éléments de caniveau/avaloirs+ Avec insert amovible de nettoyage ou de révision+ Longueur 500 mm + Largeur 160 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_ insert de nettoyage fente symétrique, cl. de sollicitation C 250[ ] \_\_\_ insert de nettoyage fente asymétrique, cl. de sollicitation C250[ ] Hauteur totale 121,5 mm[ ] Hauteur totale 201,5 mmlivraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 – élément de caniveau sans pente intérieure**+ Longueur 500 mm (uniquement hauteur 165 mm)/1000 mm+ Largeur 160 mm+ Hauteur de construction 165/190/215 mm+ Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de  nettoyageCaniveau pour cornière à fente/insert de nettoyage, en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcornière à fente DN 100 caniveau n° 0/0, 5/0, 10/0[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 – avaloirs** pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu’au n° 10/0,+ Siphon PP+ Panier décanteur PP+ Longueur en haut 500 mm, longueur au sol 510 mm+ Largeur en haut 160 mm, largeur au sol 185 mm+ Hauteur 490 mmen béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, manchon de sortie  DN 100 avec joint[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant. (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 – obturateur**+ en acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce. obturateur pour caniveau n° 0/0 / 5/0 / 10/0Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 – outil de levage pour l’insert de révision**[ ] \_\_\_\_\_ pce. outil de levageFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 – coupe du caniveau incluant cornière** et galvanisation du chant coupé de la cornière. [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donnéFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 100 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, diamètre DN 100livraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |