|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS - épaisseur du matériau 4 mm**  + Pour éléments de caniveau DN 150 AS  + Longueur 500 mm / 1000 mm  + Largeur 210 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] Hauteur totale 174 mm  [ ] Hauteur totale 204 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente symétrique DN 150 AS  hauteur utile 170/200 mm, classe de sollicitation E 600  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente asymétrique DN 150 AS hauteur utile 134/165 mm, classe de sollicitation E 600  livraison et pose selon les instructions fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS CD 63, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – insert de nettoyage en 2 parties, épaisseur du matériau 4 mm**  + Pour éléments de caniveau/avaloirs  + Avec insert amovible de nettoyage ou de révision  + Longueur 500 mm  + Largeur 210 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] Pour hauteur totale 174 mm  [ ] Pour hauteur totale 204 mm  [ ] \_\_\_\_ insert de nettoyage fente symétrique, cl. de sollicitation E 600  [ ] \_\_\_\_ insert de nettoyage fente asymétrique, cl. de sollicitation E600  livraison et pose selon les instructions fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS - épaisseur du matériau 1,5 mm**  + Pour éléments de caniveau  + Longueur 500 mm / 1000 mm  + Largeur 212 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] Hauteur totale 151,5 mm  [ ] Hauteur totale 201,5 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente symétrique DN 150 AS hauteur utile 12/200 mm, classe de sollicitation C 250  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente asymétrique DN 150 AS hauteur utile 126/180 mm, classe de sollicitation C 250  livraison et pose selon les instructions fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS CD 63, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS - insert de nettoyage en 2 parties, épaisseur du matériau 1,5 mm**  + Pour éléments de caniveau/avaloirs  + Avec insert amovible de nettoyage ou de révision  + Longueur 500 mm  + Largeur 212 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] Pour hauteur totale 151,5 mm  [ ] Pour hauteur totale 201,5 mm  [ ] \_\_\_ insert de nettoyage fente symétrique, cl. de sollicitation C 250  [ ] \_\_\_ insert de nettoyage fente asymétrique, cl. de sollicitation C250  livraison et pose selon les instructions fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – élément de caniveau sans pente intérieure**  + Longueur 500 mm (uniquement hauteur 205 mm)/1000 mm  + Largeur en haut 212 mm, largeur au sol 244 mm  + Hauteur de construction à la rainure/languette 205 à 300 mm  + Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de   nettoyage  Caniveau pour cornière à fente/insert de nettoyage, en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcornière à fente DN 150 AS caniveau n° 0/0, 5/0, 10/0, 20/0  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – avaloirs** pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  + Siphon PP  + Panier décanteur PP  + Longueur en haut 500 mm, longueur au sol 510 mm  + Largeur en haut 212 mm, largeur au sol 260 mm  + Hauteur 685 mm  + Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de   nettoyage  en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, manchon de sortie   DN 150 avec joint  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant. (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – obturateur**  + en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce. obturateur pour caniveau n° 0/0-4 / 5/0-8 / 9-10 /   20/0  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – outil de levage pour l’insert de révision**  [ ] \_\_\_\_\_ pce. outil de levage  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – coupe du caniveau incluant cornière** et galvanisation du chant coupé de la cornière.  [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°  [ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donné  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – Carottage du caniveau**  [ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, diamètre DN 150  livraison.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |