|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS - épaisseur du matériau 4 mm**+ Pour éléments de caniveau DN 150 AS+ Longueur 500 mm / 1000 mm+ Largeur 210 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] Hauteur totale 174 mm[ ] Hauteur totale 204 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente symétrique DN 150 AS hauteur utile 170/200 mm, classe de sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente asymétrique DN 150 AS hauteur utile 134/165 mm, classe de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SASCD 63, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – insert de nettoyage en 2 parties, épaisseur du matériau 4 mm**+ Pour éléments de caniveau/avaloirs+ Avec insert amovible de nettoyage ou de révision+ Longueur 500 mm + Largeur 210 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] Pour hauteur totale 174 mm[ ] Pour hauteur totale 204 mm[ ] \_\_\_\_ insert de nettoyage fente symétrique, cl. de sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_ insert de nettoyage fente asymétrique, cl. de sollicitation E600livraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS - épaisseur du matériau 1,5 mm** + Pour éléments de caniveau+ Longueur 500 mm / 1000 mm+ Largeur 212 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] Hauteur totale 151,5 mm[ ] Hauteur totale 201,5 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente symétrique DN 150 AS hauteur utile 12/200 mm, classe de sollicitation C 250[ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOcornière à fente asymétrique DN 150 AS hauteur utile 126/180 mm, classe de sollicitation C 250livraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SASCD 63, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS - insert de nettoyage en 2 parties, épaisseur du matériau 1,5 mm**+ Pour éléments de caniveau/avaloirs+ Avec insert amovible de nettoyage ou de révision+ Longueur 500 mm + Largeur 212 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] Pour hauteur totale 151,5 mm[ ] Pour hauteur totale 201,5 mm[ ] \_\_\_ insert de nettoyage fente symétrique, cl. de sollicitation C 250[ ] \_\_\_ insert de nettoyage fente asymétrique, cl. de sollicitation C250livraison et pose selon les instructions fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – élément de caniveau sans pente intérieure**+ Longueur 500 mm (uniquement hauteur 205 mm)/1000 mm+ Largeur en haut 212 mm, largeur au sol 244 mm+ Hauteur de construction à la rainure/languette 205 à 300 mm+ Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de  nettoyageCaniveau pour cornière à fente/insert de nettoyage, en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcornière à fente DN 150 AS caniveau n° 0/0, 5/0, 10/0, 20/0[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – avaloirs** pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés+ Siphon PP+ Panier décanteur PP+ Longueur en haut 500 mm, longueur au sol 510 mm+ Largeur en haut 212 mm, largeur au sol 260 mm+ Hauteur 685 mm+ Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de  nettoyageen béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation E 600 selon DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie, manchon de sortie  DN 150 avec joint[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant. (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – obturateur**+ en acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce. obturateur pour caniveau n° 0/0-4 / 5/0-8 / 9-10 /  20/0Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – outil de levage pour l’insert de révision**[ ] \_\_\_\_\_ pce. outil de levageFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – coupe du caniveau incluant cornière** et galvanisation du chant coupé de la cornière. [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°[ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donnéFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOcornières à fente DN 150 AS – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, diamètre DN 150livraison.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |