|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – élément de caniveau avec pente intérieure 0,5 %** avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse sur environ 60% de la longueur  + Longueur 1000 mm  + Largeur aux feuillures 262 mm, largeur au sol 294 mm  + Hauteur de construction à la rainure/languette 310 à 360 mm  en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation D 400 selon DIN EN 1433, avec feuillures scellées en acier massif d'épaisseur 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, avec système de fixation BIRCOtriloc, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc DN 200 caniveau n° 1 – 10  [ ] avec fixation rapide BIRCOtriloc  [ ] avec fixation par boulonnage M8  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – élément de caniveau sans pente intérieure** avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse sur environ 40 % (500 mm) / 60% (1.000 mm) de la longueur  + Longueur 500 mm (uniquement hauteur 310 mm)/1000 mm  + Largeur aux feuillures 262 mm, largeur au sol 294 mm  + Hauteur de construction 310/330/360/410 mm  en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation D 400 selon DIN EN 1433, avec feuillures scellées en acier massif d'épaisseur 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, avec système de fixation BIRCOtriloc, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc DN 200 triloc  caniveau n° 0/0, 5/0, 10/0, 20/0  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – obturateur et obturateur de sortie DN 200**  + Largeur 260 mm  + En acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau n° 0/0 – 4 / 5/0 – 8 / 9 – 10 / 20/0  [ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie pour caniveau n° 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – avaloir en ligne** pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés avec sécurité anti-soulèvement intégré dans la masse sur 100 % de la longueur  + Longueur 500 mm  + Largeur aux feuillures 262 mm, largeur au sol 304 mm  + Hauteur 730 mm  en béton C 40/50 conforme DIN EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation D 400 selon DIN EN 1433, panier PP, sorie avec joint pour raccord de tuyau DN 200, avec feuillures scellées en acier massif d'épaisseur 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, avec système de fixation BIRCOtriloc, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ pce avaloir en ligne, en 1 partie  [ ] avec fixation rapide BIRCOtriloc  [ ] avec fixation par boulonnage M8  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant (Les raccordements au réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé).  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – recouvrements**  + Largeur 250 mm  + Hauteur 20 mm  classe de sollicitation selon DIN EN 1433,  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,   longueur 500 mm, classe de sollicitation D 400  [ ] avec fixation rapide BIRCOtriloc  [ ] avec fixation par boulonnage M8  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisé à chaud,   longueur 500 / 1000 mm, classe de sollicitation B 125   avec boulonnage M8  livraison et pose selon les instructions du fabricant~~.~~  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – coupe du caniveau et grille** incluant le traitement des chants de la feuillure et laquage ou galvanisation des recouvrements coupés. Pour grilles caillebotis soudure de profils de finition et galvanisation.  [ ] \_\_\_\_\_ Découpe 90°  [ ] \_\_\_\_\_ Découpe en onglet selon angle donné  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOlight triloc DN 200 – Carottage du caniveau**  [ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 200  [ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvanisé  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |