|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmax-i DN 420 – élément de caniveau sans pente intérieure, Type I, classe de sollicitation F 900, avec feuillure en fonte**+ Longueur 1500 mm/3000 mm+ Avec sécurité anti-soulèvement+ Hauteur de construction à la rainure/languette 700 / 1000 /1200 mm+ Conçu pour un emboitement verticalen béton C 60/75 conforme EN 1433, jusqu’à la classe de sollicitation F 900 Type I selon EN 1433, avec feuillures en fonte d’une épaisseur de 5 mm avec traitement cathodique, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 420 caniveau hauteur 700 mm, largeur à la feuillure 603 / au sol 640 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 114,61 l/sec section à la fin du caniveau : 2063 cm² soit un volume de rétention de 206,30 l/ml[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 420 caniveau hauteur 1000 mm, largeur à la feuillure 605 / au sol 640 mm débit de drainage à la fin du caniveau : 183,94 l/sec section à la fin du caniveau : 3311 cm² soit un volume de rétention de 331,10 l/ml[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmax-i DN 420 caniveau hauteur 1200 mm, largeur à la feuillure 601 / au sol 640 mm, débit de drainage à la fin du caniveau : 230,17 l/sec section à la fin du caniveau : 4143 cm² soit un volume de rétention de 414,30 l/ml[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 420 – obturateur et obturateur avec manchon de sortie DN 300**+ Largeur 600 mmen acier galvanisé[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur pour caniveau pour caniveau  hauteur 700 / 1000 / 1200 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce obturateur avec manchon de sortie DN 300 pour caniveau hauteur 700 / 1000 / 1200 mmFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmax-i DN 420 – recouvrements**+ Longueur 500 mm+ Largeur 537 mm+ Hauteur 45 mmclasse de sollicitation selon EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,  fente 139/17,5 mm, section d’ouverture 1968 cm²/m, classe de sollicitation D 400 / E 600 / F 900livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 420 – Plaques en PE souples à alvéoles fermées** pour création de joints de dilatation+ préfabriqué pour BIRCOmax-i DN 420 hauteur 1200 mm+ ajustable sur place pour un caniveau à hauteur inférieure[ ] \_\_\_\_\_ pce de plaques en PE souples à alvéoles ferméesFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 420 – Carottage du caniveau**[ ] \_\_\_\_\_ carottage horizontal / vertical, DN 300[ ] \_\_\_\_\_ pce panier décanteur en acier galvaniséFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOmax-i DN 420 – Outils de manutention**+ Set de 4 pièces+ Capacité de charge par pièce 1 t[ ] \_\_\_\_\_ pces BIRCOmax-i DN 420 outils de manutentionFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |