|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 160 – caniveau de drainage**+ Avec clavette de fixation soudée+ Avec pattes d‘ancrage+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur 160 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 160, caniveau hauteur de construction  50 / 75, classe de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 160 - élément de raccord**+ Jointoiement nécessaire sur site+ Largeur 160 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 160 élément de raccord,  hauteur de construction 50 / 75[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 160 - obturateur**+ Largeur 160 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mm+ Soudage en usine et galvanisation ultérieure à froid / passivation de la soudure[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 160 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 160 – recouvrements**+ Largeur 153 mm+ Hauteur 20 mmclasse de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 2 boulons M12/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,  longueur 500 mm, classe de sollicitation C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/15  pour classe de sollicitation C 250 ou mailles 10/30 classe  de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 160 – manchon de sortie**[ ] \_\_\_\_\_ manchon de sortie DN 100 soudé étanche au  caniveau, position sur demande. (Les raccordements au  réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |