|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 - caniveau de drainage**+ Avec goujons de fixation soudée+ Avec pattes d‘ancrage+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur 196 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 160, caniveau hauteur de construction  50 / 75, classe de sollicitation E 600livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 196 - élément de raccord**+ Jointoiement nécessaire sur site+ Largeur 196 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 196 élément de raccord,  hauteur de construction 50 / 75[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 196 - obturateur**+ Largeur 196 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mm+ Soudage en usine et galvanisation ultérieure à froid / passivation de la soudure[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 196 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 – recouvrements**+ Largeur 187 mm+ Hauteur 30 mmclasse de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,  longueur 500 mm, classe de sollicitation C 250 / D 400 /  E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en fonte peinte en noir par immersion longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600[ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/12  pour classe de sollicitation C 250livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 196 – manchon de sortie**[ ] \_\_\_\_\_ manchon de sortie DN 100 soudé étanche au  caniveau, position sur demande. (Les raccordements au  réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |