|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 - caniveau de drainage**  + Avec goujons de fixation soudée  + Avec pattes d‘ancrage  + Longueur 500 / 1000 / 3000 mm  + Largeur 196 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 160, caniveau hauteur de construction   50 / 75, classe de sollicitation E 600  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 196 - élément de raccord**  + Jointoiement nécessaire sur site  + Largeur 196 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 196 élément de raccord,   hauteur de construction 50 / 75  [ ] Jointoiement avec SF-Connect  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 196 - obturateur**  + Largeur 196 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 mm  + Soudage en usine et galvanisation ultérieure à froid / passivation de la soudure  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOprofil 196 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 – recouvrements**  + Largeur 187 mm  + Hauteur 30 mm  classe de sollicitation selon DIN EN 1433, avec 8 boulons M12/A2 par ml  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille fonte peinte en noir par immersion,   longueur 500 mm, classe de sollicitation C 250 / D 400 /   E 600  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en fonte peinte en noir par immersion longueur 500 mm, classe de sollicitation E 600  [ ] \_\_\_\_\_ pce grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/12   pour classe de sollicitation C 250  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOprofil 196 – manchon de sortie**  [ ] \_\_\_\_\_ manchon de sortie DN 100 soudé étanche au   caniveau, position sur demande. (Les raccordements au   réseau font l'objet d'un calcul de prix séparé)  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |