|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOpur DN 200 AS – Système de traitement des eaux de pluie**  Système de filtration modulaire pour un traitement innovant de l'eau de pluie à travers la sédimentation et la filtration. Caniveau en béton sans pente avec sécurité anti-soulèvement.  + Longueur 1000 mm  + Largeur aux feuillures 300 mm, largeur au sol 332 mm  + Hauteur 410 mm  + Set de filtration comprenant :   sac filtrant et tuyau de drainage DN 125  + Incluant grille en fonte avec 8 points de fixation par boulonnage M12/A2 ou avec système de fixation rapide Easylock  Caniveau en béton C45\50 conforme DIN V 19580 / EN 1433, avec feuillures en acier massif de 4 mm galvanisées à chaud (épaisseur de galvanisation 70 microns) selon EN ISO 1461, fixation par boulonnage M12/A2 sur poches autonettoyantes dans les parois du caniveau, avec réservation pour joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOpur DN 200 AS caniveau avec set de filtration et grille fonte, classe de sollicitation D 400 selon la norme EN 1433  [ ] Mastic d'étanchéité SF-Connect  Obturateur adapté, livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden Tel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1149 ; www.birco.de  Distributeur :  BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tel. +33 3 67 10 62 26 ; Fax +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |