|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Drainage de voies ferrées profilé de voie 49E1/54E3 (ancienne nomination : S 49/S 54)**+ Caniveau BIRCOsir DN 100, n° 0/0+ En 2 parties+ Poches latérales de récupération pluviale sous rail+ Grille fonte peinte en noir par immersion+ 8 boulons M12/A2 par ml+ Sortie intégrée avec manchon d’adaptation DN 100[ ] \_\_\_\_\_ pce drainage de voie verrées, largeur de voie 1435 mm, hauteur de construction 180 mm[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOsir Drainage de voies ferrées profilé de voie 57R1/67R1 (ancienne nomination : Ph37/Ph37a)**+ Caniveau BIRCOsir DN 100, n°0/0+ En 3 parties+ Poches latérales de récupération pluviale sous rail+ Grille fonte peinte en noir par immersion+ 8 boulons M12/A2 par ml+ Sortie intégrée avec manchon d’adaptation DN 100[ ] \_\_\_\_\_ pce drainage de voie verrées, largeur de voie 1435 mm, hauteur de construction 180 mm[ ] Jointoiement avec SF-Connectlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |