|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 200 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm+ Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 330 mm, largeur au sol 360 mm+ Hauteur 330 mm+ Diamètre 200 mm+ Section d'écoulement : 314 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente interrompue Solidrain S DN 200[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente interrompue Solidrain S DN 200, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et 3950 mm à  renseigner)[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant :BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 200 – Elément de sortie type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 330 mm+ Hauteur totale 930 mm avec sortie DN 200 + Diamètre 200 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433 Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 200 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Solidrain S DN 200[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 200 – Elément de révision type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 330 mm, largeur au sol 360 mm+ Hauteur totale 330 mm+ Diamètre 200 mmen béton C 40/50 classe de sollicitation C 250, selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Solidrain S DN 200[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 200 – Couvercle de fermeture**+ Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermetureFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |