|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 300 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm+ Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 420 mm, largeur au sol 460 mm+ Hauteur 430 mm+ Diamètre 300 mm+ Section d'écoulement : 706 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente interrompue Solidrain S DN 300[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente interrompue Solidrain S DN 300, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et 3950 mm à  renseigner)[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant :BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 300 – élément de caniveau type I avec pente intérieure**+ Corps en béton monolithique + Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm+ Longueur standard 4000 mm+ Largeur en haut 420 mm, largeur au sol 460 mm+ Hauteur 430 mm+ Diamètre 300 mm+ Section d'écoulement : 555 - 706 cm²en béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente interrompue Solidrain S DN 300,  n° 1-5[ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente interrompue Solidrain S DN 300, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm (entre 250 et 3950 mm à  renseigner), n° 1-5[ ] Caniveau avec bordures[ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle  métallique 40/40/3[ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 300 – Elément de sortie type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 420 mm+ Hauteur totale 1140 mm avec sortie DN 300 + Diamètre 300 mmen béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433 Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte[ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Solidrain S DN 300[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 300 – Elément de révision type I** + Corps en béton monolithique+ Surface avec pente vers la fente (profil CC)+ Longueur 1000 mm+ Largeur en haut 420 mm, largeur au sol 460 mm+ Hauteur totale 430 mm+ Diamètre 300 mmen béton C 40/50 classe de sollicitation C 250, selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Solidrain S DN 300[ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSOlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 300 – Couvercle de fermeture pour caniveaux sans pente intérieure**+ Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité[ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermetureFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S DN 300 – Bouchons pour caniveaux avec pente intérieure**+ En béton[ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon femelle[ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon maleFabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS |  |  |