|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S Profil 300/400 – élément de caniveau type I sans pente intérieure**  + Corps en béton monolithique  + Surface avec pente vers la fente (profil CC)  + Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm  + Longueur standard 4000 mm  + Largeur en haut 420 mm, largeur au sol 460 mm  + Hauteur 530 mm  + Profil 300/400 mm  + Section d'écoulement : 1006 cm²  en béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente interrompue Solidrain S Profil 300/400  [ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente interrompue Solidrain S Profil 300/400, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm   (entre 250 et 3950 mm à renseigner)  [ ] Caniveau avec bordures  [ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle   métallique 40/40/3  [ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur :  BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 (0)3 67 10 62 26 ; Fax +33 (0) 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S Profil 300/400 – élément de caniveau type I avec pente intérieure**  + Corps en béton monolithique  + Surface avec pente vers la fente (profil CC)  + Fente interrompue, largeur de fente 30/50 mm  + Longueur standard 4000 mm  + Largeur en haut 420 mm, largeur au sol 460 mm  + Hauteur 530 mm  + Profil 300/400 mm  + Section d'écoulement : 766 - 1006 cm²  en béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m caniveau à fente interrompue Solidrain S Profil 300/400,   n° 1-5  [ ] \_\_\_\_\_ pce de caniveau à fente interrompue Solidrain S   Profil 300/400, longueur de \_\_\_\_\_\_\_ mm   (entre 250 et 3950 mm à renseigner), n° 1-5  [ ] Caniveau avec bordures  [ ] en option : protection des arêtes de la fente par cornière d'angle   métallique 40/40/3  [ ] en option : protection galvanisée des bords extérieurs  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH  Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S Profil 300/400 – Elément de sortie type I**  + Corps en béton monolithique  + Surface avec pente vers la fente (profil CC)  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 420 mm  + Hauteur totale 1240 mm avec sortie DN 300  + Profil 300/400 mm  en béton C 40/50, classe de sollicitation C 250 selon DIN EN 1433  Elément de caniveau avec ouverture verticale et taquets de maintien du panier décanteur, avec rehausse et écoulement DN 300 (selon DIN 4052, avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de sortie Solidrain S Profil 300/400  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S Profil 300/400 – Elément de révision type I**  + Corps en béton monolithique  + Surface avec pente vers la fente (profil CC)  + Longueur 1000 mm  + Largeur en haut 420 mm, largeur au sol 460 mm  + Hauteur totale 530 mm  + Profil 300/400 mm  en béton C 40/50 classe de sollicitation C 250, selon DIN EN 1433 avec recouvrement en fonte  [ ] \_\_\_\_\_ pce élément de révision Solidrain S Profil 300/400  [ ] Jointoiement avec lubrifiant DENSO  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S Profil 300/400 – Couvercle de fermeture pour caniveaux sans pente intérieure**  + Tôle en acier galvanisé avec joint d’étanchéité  [ ] \_\_\_\_\_ pce couvercle de fermeture  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |
| **Caniveaux à fente béton Solidrain S Profil 300/400 – Bouchons pour caniveaux avec pente intérieure**  + En béton  [ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon femelle  [ ] \_\_\_\_\_ pce bouchon male  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS |  |  |