|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 130 sans arête visible – élément de caniveau**  + Perforé sur un côté  + Clavette de fixation  + Longueur 500 / 1000 / 3000 mm  + Largeur 130 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 / 100 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 130, caniveau, hauteur de construction 50 / 75 / 100 classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 - obturateur**  + Largeur 130 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 / 100 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 130 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75 / 100  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 – recouvrement**  + Largeur 122 mm  + Hauteur 20 mm  + Classe de sollicitation : piéton  avec 2 boulons M10/A2 par ml  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée – trous ronds Ø8 en acier galvanisé /   acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille perforée - trous carrés 8x8 en acier galvanisé / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle 98x8 en acier galvanisé /   acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille à barreaux longitudinaux en acier galvanisé   à chaud / acier inoxydable V2A, espacement des barreaux 15 mm, longueur 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 avec arête visible – élément de caniveau**  + Perforé sur deux côtés  + Sans boulonnage  + Longueur 500 / 1000 mm  + Largeur 130 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop F 130, hauteur de construction   50 / 75 mm, classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS CD 63, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 - obturateur**  + Largeur 130 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé  [ ] \_\_\_\_\_ pce. BIRCOtop F 130 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75 mm  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 130 – recouvrement**  + Largeur 130 mm  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle fentes 80/12 en acier galvanisé,   longueur 500 / 1000 mm, classe de sollicitation : piéton  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud, mailles   30/10, longueur 500 / 1000 mm, classe de sollicitation :   piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |