|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 160 sans arête visible – élément de caniveau**+ Perforé sur un côté+ Clavette de fixation+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur 160 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160, caniveau, hauteur de construction 50 / 75 classe de sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.deDistributeur :BIRCO France SAS200 Rue de Paris, F 67116 ReichstettTél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 160 - obturateur**+ Largeur 160 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 mmen acier galvanisé / acier inoxydable V2A[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 160 – recouvrement**+ Largeur 153 mm+ Hauteur 20 mm+ Classe de sollicitation : piétonavec 2 boulons M10/A2 par ml[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 160 avec arête visible – élément de caniveau**+ Perforé sur deux côtés+ Avec et sans clavette de fixation+ Longueur 500 / 1000 / 3000 mm + Largeur en haut 160 mm, largeur au sol 100 mm+ Hauteur de construction 50 / 75 / 100 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160, caniveau avec boulonnage M10/12,  hauteur de construction 50 / 75 / 100 classe de  sollicitation : piéton[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160, caniveau sans boulonnage,  hauteur de construction 50 / 75 / 100 classe de  sollicitation : piétonlivraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 160 - obturateur**+ Largeur 160 mm+ Pour hauteur de construction 50 / 75 / 100 mmen acier galvanisé [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160 obturateur pour hauteur de  construction 50 / 75 / 100 livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Serie F 160 – recouvrement**+ Largeur 158 mm+ Hauteur 20 mm+ Classe de sollicitation : piétonavec 2 boulons M10/A2 par ml ou à clipser[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille passerelle – à clipser, en acier galvanisé longueur 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille fonte peinte en noir par immersion, avec 2  boulons M10/A2 par ml, longueur 500 mm[ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis à clipser, en acier galvanisé,  longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/16 / 30/10 livraison et pose selon les instructions du fabricant.Fabricant : BIRCO GmbHDistributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |