|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Série F 210 sans arête visible – élément de caniveau**  + Perforé sur un côté  + Clavette de fixation  + Longueur 500 / 1000 / 3000 mm  + Largeur 210 mm  + Hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 210, caniveau, hauteur de construction 50 / 75 classe de sollicitation : piéton  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant :  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tél. +49 7221 - 5003-0 ; Fax +49 7221 - 5003-1219 ; www.birco.de  Distributeur : BIRCO France SAS 200 Rue de Paris, F 67116 Reichstett Tél. +33 3 67 10 62 26, Fax. +33 3 67 10 65 50 ; www.birco.fr | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 210 - obturateur**  + Largeur 210 mm  + Pour hauteur de construction 50 / 75 mm  en acier galvanisé / acier inoxydable V2A  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtop F 160 obturateur pour hauteur de   construction 50 / 75  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |
| **BIRCOtop Série F 210 – recouvrement**  + Largeur 200 mm  + Hauteur 20 mm  + Classe de sollicitation : piéton  avec 2 boulons M10/A2 par ml  [ ] \_\_\_\_\_ pce. grille caillebotis en acier galvanisé à chaud / acier inoxydable V2A, longueur 500 / 1000 mm, mailles 30/10  livraison et pose selon les instructions du fabricant.  Fabricant : BIRCO GmbH Distributeur : BIRCO France SAS | **Prix unitaire** | **Prix total** |